**Опросный лист № 5**

Описание параметров технологического процесса, процесса хранения твердых горючих материалов (ТГМ) обращающихся в технологическом процессе или хранящихся в помещении, способа их размещения.

Если в помещении есть несколько пожароопасных участков (расстояние между группами хранящихся или обращающихся в технологическом процессе ТГМ более 2,8 метров) то опросный лист заполняется на каждый пожароопасный участок.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во, кг | Площадь размещения пожарной нагрузки, м² | Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия) Н, м. |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |

Все измерения указываются в международной системе измерений, Си, если в опросном листе не указано иное.

Название ТГМ указывается в максимальном приближении к их физическому и химическому составу. Например, не «коробка», а «картон, материал упаковки», не «обертка», а «полиэтилен», не «коврик», а «резина (материал коврика), не пластик, а «поливинилхлорид» и т.п..

Для кабеля указывается марка кабеля, диаметр сечения и его длина.

Для вентиляционных камер заполняется отдельный опросный лист.